**Шкафы металлические бухгалтерские**

**Серии (ШБ), Толщина стали 2мм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Высота** | **Ширина** | **Глубина** | **дверь** | **Трейзер** | **Полка** | **Вес** | **Цена** | **-5%** | **-10%** |
| **ШБ-01** | **1250** | **450** | **350** | **2** | **---** | **2** | **54** | **6800** | **6460** | **6120** |
| **ШБ-02** | **1250** | **450** | **350** | **2** | **1** | **1** | **60** | **7300** | **6937** | **6570** |
| **ШБ-03** | **1250** | **450** | **350** | **1** | **1** | **2** | **57** | **6100** | **5795** | **5490** |
| **ШБ-04** | **1320** | **450** | **350** | **1** | **---** | **3** | **54** | **5800** | **5510** | **5220** |
| **ШБ-05** | **600** | **450** | **350** | **1** | **1** | **---** | **34** | **4500** | **4275** | **4050** |
| **ШБ-06** | **600** | **450** | **350** | **1** | **---** | **1** | **28** | **4200** | **3990** | **3780** |
| **ШБ-07** | **300** | **400** | **250** | **1** | **1** | **---** | **15** | **2550** | **2423** | **2295** |
| **ШБ-08** | **350** | **450** | **350** | **1** | **1** | **---** | **21** | **2900** | **2755** | **2610** |
| **ШБ-09** | **300** | **350** | **250** | **1** | **-** | **1** | **10** | **1900** | **1805** | **1710** |
| **ШБ-10** | **350** | **450** | **350** | **1** | **---** | **1** | **18** | **2750** | **2613** | **2475** |
| **ШБ-11** | **300** | **400** | **300** | **1** | **---** | **1** | **14** | **2450** | **2328** | **2205** |
| **ШБ-12** | **1500** | **450** | **350** | **2** | **1** | **2** | **72** | **дог.** |  |  |
| **ШБ-13** | **1500** | **450** | **350** | **3** | **---** | **3** | **76** | **дог.** |  |  |
| **ШБ-14** | **1500** | **450** | **350** | **4** | **---** | **---** | **78** | **дог.** |  |  |
| **ШБ-15** | **1600** | **900** | **400** | **2** | **---** | **4** | **98** | **дог.** |  |  |
| **ШБ-16** | **1400** | **450** | **350** | **1** | **1** | **3** | **59** | **дог.** |  |  |
| **ШБ-17** | **800** | **450** | **350** | **2** | **1** | **1** | **42** | **дог.** |  |  |
| **ШБ-18** | **800** | **450** | **350** | **2** | **---** | **2** | **36** | **дог.** |  |  |

**Примечание: Скидка – 5% предоставляется при покупки товаров на сумму более – *100.000*р. !**

**Скидка – 10% предоставляется при покупки товаров на сумму более – *300.000*р. !**

**Шкафы металлические оружейные**

**Серии (ШО), Толщина стали (корпус; дверь) 2мм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** |  **Габаритные размеры ( мм)** | **Мах. Дл.****Ствола** | **Количество**  | **Отдел** | **Вес** | **Цена** | **-5%** | **-10%** |
| **Высота** | **Ширина** | **Глубина** | **Стволы** | **Полки** |
| **ШО-01** | **1400** | **450** | **250** | **1350** | **4** | **2** | **1** | **51** | **7000** | **6650** | **6300** |
| **ШО-02** | **1400** | **400** | **250** | **1350** | **3** | **2** | **1** | **48** | **6700** | **6365** | **6030** |
| **ШО-03** | **1400** | **250** | **250** | **1180** | **3** | **---** | **1** | **33** | **4800** | **4560** | **4320** |
| **ШО-04** | **1400** | **250** | **250** | **1350** | **3** | **---** | **---** | **31** | **4500** | **4275** | **4050** |
| **ШО-05\*\*** | **1400** | **500** | **300** | **1350** | **5** | **2** | **1** | **59** | **8500** | **8070** | **7650** |
| **ШО-07** | **1000** | **240** | **220** | **980** | **1-2** | **---** | **---** | **21** | **3250** | **3088** | **2925** |
| **ШО-08** | **1000** | **240** | **220** | **780** | **1-2** | **---** | **1** | **23** | **3800** | **3610** | **3420** |
| **ШО-12** | **1250** | **250** | **250** | **1230** | **1-2** | **---** | **---** | **28** | **4200** | **3990** | **3780** |
| **ШО-14** | **1100** | **250** | **250** | **880** | **1-2** | **---** | **1** | **26** | **4300** | **4085** | **3870** |
| **ШО-15** | **1250** | **250** | **250** | **1030** | **1-2** | **---** | **1** | **31** | **4500** | **4275** | **4050** |
| **ШО-16** | **900** | **240** | **150** | **880** | **1-2** | **---** | **---** | **15** | **2600** | **2470** | **2340** |
| **ШО-18\*\*** | **1400** | **550** | **250** | **1350** | **6** | **2** | **1** | **58** | **8700** | **8260** | **7830** |
| **ШО-19** | **1400** | **350** | **250** | **1350** | **2** | **2** | **1** | **44** | **6400** | **6080** | **5760** |
| **ШО-20** | **1500** | **250** | **250** | **1310** | **3** | **---** | **1** | **35** | **5150** | **4893** | **4635** |
| **ШО-23** | **1250** | **350** | **250** | **1240** | **2** | **---** | **1** | **36** | **5300** | **5035** | **4770** |
| **ШО-24** | **1100** | **250** | **250** | **1080** | **1-2** | **---** | **---** | **24** | **3900** | **3705** | **3510** |
| **ШО-25** | **1500** | **400** | **250** | **1310** | **6** | **---** | **1** | **48** | **6800** | **6460** | **6120** |
| **ШО-26\*\*** | **1400** | **400** | **300** | **1350** | **3** | **2** | **1** | **53** | **7800** | **7410** | **7020** |
| **ШО-28** | **1500** | **300** | **250** | **1310** | **4** | **---** | **1** | **44** | **5700** | **5415** | **5130** |
| **ШО-29\*** | **1250** | **250** | **250** | **1030** | **1-2** | **---** | **1** | **43** | **5200** | **4940** | **4680** |
| **ШО-31\*** | **1500** | **350** | **280** | **1310** | **4** | **---** | **1** | **54** | **9200** | **8740** | **8280** |
| **ШО-32\*\*** | **1550** | **250** | **250** | **1330** | **3** | **---** | **1** | **37** | **5600** | **5320** | **5040** |

**Дополнение: 1. (\*) – Толщина стали (Корпус; дверь) 3мм.**

**2. (\*\*)** – **Шкафы** **оснащены роликовыми ложементами для крепления оружия.**

**Примечание: Скидка – 5% предоставляется при покупки товаров на сумму более – *100.000*р. !**

**Скидка – 10% предоставляется при покупки товаров на сумму более – *300.000*р. !**

**Шкафы металлические серии (ШО)**

**Предназначенные для хранения пистолетов и боеприпасов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Габаритные размеры ( мм)** | **Толщина стали(мм)** | **Отдел** | **Полка** | **вес** | **Цена** | **-5%** | **-10%** |
| **Высота** | **Ширина** | **Глубина** | **Корпус** | **Дверь** |
| **ШО-06** | **250** | **250** | **250** | **3** | **3** | **---** | **---** | **10** | **1800** | **1710** | **1620** |
| **ШО-09** | **300** | **240** | **220** | **2** | **3** | **---** | **1** | **8** | **1400** | **1330** | **1260** |
| **ШО-13** | **250** | **350** | **300** | **2** | **2** | **1** | **---** | **12** | **2150** | **2043** | **1935** |
| **ШО-17** | **250** | **240** | **150** | **2** | **3** | **---** | **---** | **5** | **1250** | **1187** | **1125** |
| **ШО-21** | **300** | **400** | **250** | **3** | **3** | **1** | **---** | **17** | **2750** | **2610** | **2470** |
| **ШО-22** | **300** | **400** | **250** | **3** | **3** | **---** | **1** | **14** | **2500** | **2370** | **2250** |
| **ШО-39** | **350** | **240** | **220** | **2** | **3** | **1** | **---** | **10** | **1700** | **1615** | **1530** |

**«РОСС-СЕЙФ»**

**Прайс-лист**

**Шкафы металлические серии (ШО) и (ШБ)**

**ТУ 7189-001-89648811-99**

Имеют повышенную взломостойкость

Предназначены для хранения гладкоствольного и нарезного оружия, принадлежностей и боеприпасов.

В базовом варианте изготовлены из стали 2 и 3 мм, но по желанию заказчика возможно изготовление из стали 4-6 мм.

Двери усиленные уголком. Петли внутренние.

Предусмотрена возможность крепления к стене.

Полностью удовлетворяют требованиям МВД.

(Выписка из Инструкции МВД к приказу №288 от 12.04.99г. о порядке хранения оружия и патронов к нему.)

Пункт 162. Для Физических лиц

Граждане РФ должны хранить оружие и патроны по месту жительства, а также в местах пребывания в сейфах, в запирающихся на замок металлических шкафах или ящиках из высокопрочных материалов, либо в деревянных ящиках оббитых железом. (В соответствии с положениями п.59 Правил оборота гражданского и служебного оружия, утвержденных постановлением правительства РФ от 21 июля 1998г. №814)

Пункт 166. Для юридических лиц

Металлические шкафы и ящики для хранения оружия должны закрываться на замок и иметь толщину не менее 2 мм, для хранения порохов и патронов не менее 3 мм и иметь два замка разные по секретности. Толщина стали 1,5-6 мм. Полимерное порошковое покрытие. Тип замка сувальдный. Внутренние петли.

Шкафы оснащены сувальдными врезными замками 3В8 повышенной защиты фирмы «Бордер».

Компания «РОСС-СЕЙФ» Изготовление металлоизделий

ИП Сорокин С.С. Россия, г. Барнаул, ул. Красноярская 4

Тел\Факс:(3852) 26-67-25, сот. 8-903-911-06-18.